--- tcl/target/lpc1xxx.cfg
+++ tcl/target/lpc1xxx.cfg
@@ -57,10 +58,10 @@
 	# Allow user override
 	set _CPUTAPID $CPUTAPID
 } else {
-	# LPC8xx/LPC11xx/LPC12xx use a Cortex M0/M0+ core, LPC13xx/LPC17xx use a Cortex M3 core,LPC40xx use a Cortex-M4F core.
+	# LPC8xx/LPC11xx/LPC12xx use a Cortex M0/M0+ core, LPC13xx/LPC15xx/LPC17xx use a Cortex M3 core,LPC40xx use a Cortex-M4F core.
 	if { $_CHIPSERIES == "lpc800" || $_CHIPSERIES == "lpc1100" || $_CHIPSERIES == "lpc1200" } {
 		set _CPUTAPID 0x0bb11477
-	} elseif { $_CHIPSERIES == "lpc1300" || $_CHIPSERIES == "lpc1700" || $_CHIPSERIES == "lpc4000" } {
+	} elseif { $_CHIPSERIES == "lpc1300" || $_CHIPSERIES == "lpc1500" || $_CHIPSERIES == "lpc1700" || $_CHIPSERIES == "lpc4000" } {
 		if { [using_jtag] } {
 			set _CPUTAPID 0x4ba00477
 		} {
@@ -172,7 +194,7 @@
 
 # LPC8xx (Cortex M0+ core) support SYSRESETREQ
 # LPC11xx/LPC12xx (Cortex M0 core) support SYSRESETREQ
-# LPC13xx/LPC17xx (Cortex M3 core) support SYSRESETREQ
+# LPC13xx/LPC15xx/LPC17xx (Cortex M3 core) support SYSRESETREQ
 # LPC40xx (Cortex M4F core) support SYSRESETREQ
 if {![using_hla]} {
     # if srst is not fitted use SYSRESETREQ to
